**プリンター(EPSON LP-SXXXX)　接続マニュアル**


1. Internet Explorerを開き、Yahoo!で　**EPSON　LP-SXXXX**　と入力し、検索をする。
2. 検索結果の中から、**LP-SXXXX**対応 ドライバー・ソフトウェア ｜ ダウンロード ｜ **エプソン**を探し、クリックする。
3. .ドライバーのダウンロードページに進むので、使用しているPCのOSを選択し、クリックする。




**←7の場合**

**←Vistaの場合**

1. 進んだ先の表の一番上にある、ドライバーの項目の青いボタン「ダウンロードページへ」をクリックする。



1. 進んだ先のページの中程までいき、オレンジ色のボタン「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックする。



s03f3196.EXE

1. 「実行」をクリックする。

(IEのバージョンによっては以下の画面と表示が違う場合もあります。)




s03f3196.EXE


1. しばらくすると以下のウィンドウが出るので、「実行する」をクリックし、「解凍」をクリックする。




s03f3196.EXE




1. 解凍が終わった後に出るウィンドウで「はい」をクリックすると、引き続きプリンターのセットアップが始まります。今回設定するEPSON LP-SXXXXが選択されていることを確認し、「OK」をクリック、次の使用許諾の画面で「同意する」をクリックする。





1. インストールの準備が始まるので「インストール」をクリックする。



1. しばらくすると、以下のような画面が出てくるので、「検索中止」をクリックし、「OK」をクリックする。











1. このままでは、プリンターの接続先（ポート）が違うので**印刷できません。**引き続き、プリンターの設定を行います。（次のページから設定です）
2. スタートメニューから「デバイスとプリンタ－」をクリックする。

（見つからない場合は、コントロールパネルから**プリンター**の項目を探してください。OSがVistaのPCは、以下の画面と名称等が違う場合があります。）







1. デバイスとプリンターの画面まできたら、今回設定する「EPSON LP-SXXXX」を**右クリック**し、**「プリンターのプロパティ」**をクリックする。（※Vistaの場合は、**右クリックメニュー一番下**の**「プロパティ」**になります）




1. プロパティ画面が出るので、「ポート」タブをクリックした後、ポートの追加をクリックする。



1. 「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート」をクリックする。



1. 標準TCP/IPプリンターポートの追加ウィザードの画面が出るので「次へ」をクリックし、以下のようなポートの追加画面で、LP-S8100のIPアドレス**（10.206.26.71）**を入力し、「次へ」をクリックする。



10.206.26.71

77.178

10.206.26.71

.178

**←こちらに入力してください。**

1. 完了画面がでたら、プリンターの設定完了です。正常に印刷ができるか確認してください。



10.206.26.71

77.178

10.206.26.71

.178

LP-SXXXX